6. Iot 아두이노 무선 통신으로 Led제어하기

준비물: 우도+케이블, 브레드보드, 점퍼선M-M타입, Led소자, 220옴 저항, HC-06 블루투스

